|  |  |
| --- | --- |
| **1. Anwendungsbereich/Verteiler** | |
| Kurzzeichen | TM-413, Kostenstelle: 2307 |
| Ort | Werk 01.10 |
| **2. Gefahr für Mensch und Umwelt** | |
| * Gefahr durch schwebende Last * Unkontrollierte Bewegung durch unbeabsichtigtes Ingangsetzen * Verletzungsgefahr durch herunterfallende Teile * Quetschgefahr bei Engstellen | |
| **3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** | |
| * Betätigung des Kranes nur durch unterwiesenes Personal. * Vor Arbeitsbeginn Nothalteeinrichtung und Funktion des Kranes überprüfen und auf auffällige Mängel beobachten. * Bei allen Kranbewegungen Last und Kran beobachten, wenn nicht möglich muss ein Einweiser bestimmt werden. * Nicht unter schwebende Last treten. * Geeignete Anschlagmittel verwenden. Lastaufnahmemittel auf Tragfähigkeit und auf auffällige Mängel kontrollieren. * Vor Anheben der Last Gewicht feststellen. * Beim Kranhaken muss die Sicherung einrasten. * Schrägziehen oder schleifen von Lasten verboten. * Solange die Last am Kran hängt, muss die Steuereinheit in der Hand gehalten werden. * Wird die Last von mehreren Personen angeschlagen, darf nur eine Person Zeichen zum Anheben geben. * Kran nach Instandsetztungsarbeiten erst in Betrieb nehmen, wenn Vorgesetzter Freigabe erteilt hat. * Karosse beim Anheben durch einstellen der Lastaufnahmemittel oder mit Sandsäcken ins Gleichgewicht bringen. * An anschlagenden Lasten nicht arbeiten. * Last nicht an Verpackungsmittel z.B. Umschnürung aufnehmen. | |
| **4. Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall/ Entsorgung** | |
| Bei Störungen (z. B. Versagen der Bedienungseinheit oder Lastaufnahmemittel beschädigt) die die Arbeitssicherheit beeinträchtigen, Kran sofort stillsetzen und Vorgesetzten verständigen. | |

**Dokument ist im DMS hinterlegt**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5. Verhalten bei Unfällen/Erste Hilfe** | | |
| * Kran stillsetzen * Verletzte bergen * Unfall sofort melden * Vorgesetzten informieren | | |
| WER (Name des Anrufers)  WO (Unfallort)  WAS(Art des Unfalls/Verletzung, Anzahl der Verletzen) | **Erste Hilfe: Notruf**  **Handy: 089-382-112**  **Intern: 112** | erstehilfe.png |

**Dokument ist im DMS hinterlegt**