|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ausdruck nur zur Information Arbeits- und Prüfanweisung | | | | | Ord.-Nummer:  DID-156574 | |
|  | Werk 01.10 |  | | | | | Blatt 1 von 1 | |
|  | **Arbeitsanweisung für den Betrieb der Wartungsbühne am Heber 3 AGG-Förderer**  **1.Zweck:**  **Bei geplanter Instandhaltung oder zur Störbehebung kann die Wartungsbühne, für die Tätigkeiten im oberen Bereich vom Heber 3, über die Heberöffnung geschoben werden, um die Zugänglichkeit zu verbessern.**  **2. Geltungsbereich:**  Diese Anweisung gilt für die Mitarbeiter des technischen Service in der Fahrzeug- und Aggregatemontage.  **3. Beschreibung:**  Für die Aktivierung der Wartungsbühne sind folgende Schritte einzuhalten.   1. Vorderachse aus dem Heberbereich bringen 2. Heber in kollisionsfreien Bereich bringen 3. Verriegelung der Wartungsbühne in Grundstellung herausziehen, Not-Halt für Heber ist aktiv 4. Wartungsbühne über die Heberöffnung schieben. 5. Verriegelung der Wartungsbühne in vorgesehener Bohrung abstecken 6. Wartungsbühne ist nun begehbar   Für die Reaktivierung der Wartungsbühne sind folgende Schritte einzuhalten.   1. Verriegelung der Wartungsbühne in Arbeitsstellung herausziehen 2. Wartungsbühne zurück in die Grundstellung schieben 3. Verriegelung der Wartungsbühne in vorgesehener Bohrung abstecken 4. Not-Halt am HvO quittieren und Anlage starten   **4.Mitgeltende Unterlagen:** | | | | | | | |
|  |  | | Erstellt | Freigabe |  |  |  |  |
|  | Name | | Kammerer | Wersching | Änder.-Stand | 1 |  |  |
|  | Kurzzeichen | | TM-413 | TM-413 | Datum | 10.02.2015 |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |